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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHISKIN
Texto de especificação · i-Mesh · tetos e divisórias interiores
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiskin e coincidem com os das fichas técnicas e das páginas dos padrões. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Memória descritiva
Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura de interiores.
Tetos e divisórias em malha técnica
Em [espaços], prevê-se a aplicação de malha técnica multiaxial, constituída por fibras minerais ou técnicas colocadas por robô numa grelha multiaxial, sem tecelagem, e impregnadas com acabamento de fachada, com 2,5 mm de espessura, do tipo i-Mesh, em [tetos | divisórias | tetos e divisórias], numa área total de [ ] m², conforme as peças desenhadas. A malha separa sem fechar: deixa passar o ar, a luz e parte da vista, difunde a iluminação colocada acima e esconde as instalações sem impedir o acesso.
Padrão, fibra e escala
O padrão adotado é [padrão], em [fibra ou mescla], à escala de [ ] % (gama de 70 % a 200 %). A privacidade escolhe-se pelo padrão e pela escala: com a escala reduzida a malha fica mais densa. Os padrões de catálogo indicados para interiores são os do quadro seguinte. As fibras têm cores naturais diferentes e a luz rasante ou de fundo altera muito o aspeto, pelo que a escolha se valida com amostras e com a iluminação prevista.
	Padrão
	Código
	Fibras
	Área aberta (escala 100 %)
	Peso
	Reação ao fogo (EN 13501-1)
	Notas

	Morellet
	MORELLET F 100
	Vidro
	46,5 %
	1133 g/m² (± 5 %)
	B-s1,d0
	Tensão ortogonal; também cortina plana.

	Random
	RANDOM B 100
	Basalto
	40 %
	884 g/m² (± 5 %)
	B-s1,d0
	Quadrícula escondida: tensiona-se nas duas direções.

	WK
	WK F 100
	Vidro
	72 %
	498 g/m² (± 5 %)
	B-s1,d0
	Primeiro padrão pensado para cortinas onduladas.

	Leaf
	LEAF T 100
	Technora
	64 %
	[ ] g/m²
	[sem classe declarada]
	Toque macio, para interiores e cortinas.

	Ninnaji
	NINNAJI C 100
	Carbono
	49 %
	820 g/m² (± 5 %)
	B-s1,d0
	Tensiona-se segundo as diagonais.

	Tartan
	TARTAN FVC 100
	Vidro, Volcano e carbono
	21 %
	1412 g/m² (± 5 %)
	B-s1,d0
	Faixas densas: mais privacidade.

	Wien Straw
	WIEN STRAW V 100
	Volcano
	48 %
	1142 g/m² (± 5 %)
	B-s1,d0
	Fachada do Pavilhão da Indonésia, Expo 2025.



	Valores das fichas técnicas i-Mesh. A área aberta («permeabilidade») é a indicada pelo fabricante para a escala de 100 %.



Montagem
[Opção A · divisória em caixilho]
Malha tensionada dentro de um aro de [madeira | metal], em painéis [fixos | de correr | articulados], sem fixações à vista.
[Opção B · divisória suspensa]
Painéis tensionados entre o teto e o pavimento, ou suspensos da laje com perfil inferior. A fixação faz-se à laje ou à estrutura.
[Opção C · divisória autoportante]
Biombos ou painéis com estrutura própria, deslocáveis.
[Opção D · teto tensionado]
Planos de malha tensionados em perímetro ou fixados com anéis metálicos, suspensos da laje, em módulos desmontáveis que dão acesso às instalações.
[Opção E · caixotões retroiluminados ou volumes suspensos]
Malha em caixilhos ou volumes suspensos da laje, com a iluminação acima ou no interior do volume.
A suspensão e as fixações são dimensionadas para o peso da malha do padrão adotado e dos caixilhos. A modulação dos tetos coordena-se com os acessos a equipamentos, a deteção de incêndio e, quando existam, os sprinklers; a compatibilidade com estes sistemas confirma-se no projeto de segurança contra incêndio.
Acústica
A malha é aberta e leve e não é considerada um absorvente acústico no cálculo do tempo de reverberação. Quando o espaço precisa de absorção, a solução acústica projeta-se à parte: [material absorvente acima do teto de malha | painéis absorventes noutras superfícies].
Reação ao fogo e qualidade do ar interior
A classe de reação ao fogo exigida aos revestimentos de paredes e tetos depende do local e da utilização-tipo e é definida no projeto de segurança contra incêndio: classe mínima [ ]. Os padrões do quadro com classe indicada têm classe B-s1,d0 (EN 13501-1) declarada na ficha técnica. A classe declarada nas fichas técnicas é confirmada pelo relatório de classificação EN 13501-1, que identifica o produto (código, fibra, massa e acabamento), a montagem ensaiada e o campo de aplicação; a classe vale para a montagem ensaiada e para esse campo de aplicação. O padrão Leaf não tem classe declarada e só se aplica em local sem exigência de reação ao fogo para o revestimento, ou depois de demonstrada a classe exigida por relatório de classificação. Na Madeira e nos Açores, o enquadramento confirma-se com o serviço regional de proteção civil.
Emissões de compostos orgânicos voláteis: classe A+ (EN ISO 16000-9) e segundo o método CDPH 01350, do California Department of Public Health (CDPH), conforme o fabricante.
Síntese
Tetos e divisórias em malha técnica i-Mesh, padrão [ ], em [fibra], escala [ ] %, 2,5 mm, área aberta de 21 % a 72 % conforme o padrão, reação ao fogo B-s1,d0 nos padrões com classe declarada, no campo de aplicação do relatório, em [ ] m² de [teto | divisória].
2. Caderno de encargos
Artigo [n.º] · Teto ou divisória em malha técnica
Descrição. Fornecimento e montagem de [teto | divisória] em malha técnica multiaxial, constituída por fibras minerais ou técnicas colocadas por robô numa grelha multiaxial, sem tecelagem, e impregnadas com acabamento de fachada, com 2,5 mm de espessura, do tipo i-Mesh, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, produzida por medida, em painéis com a forma final, com montagem [em caixilho | suspensa | autoportante | tensionada em teto | em caixotões ou volumes suspensos], incluindo caixilhos, suspensões, acessórios de fixação e tensionamento, trabalhos de preparação e limpeza final.
[Opção A · Morellet]
Padrão Morellet (código MORELLET F 100), em vidro, com área aberta de 46,5 % à escala de 100 % e peso de 1133 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.
[Opção B · Random]
Padrão Random (código RANDOM B 100), em basalto, com área aberta de 40 % à escala de 100 % e peso de 884 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.
[Opção C · WK]
Padrão WK (código WK F 100), em vidro, com área aberta de 72 % à escala de 100 % e peso de 498 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.
[Opção D · Leaf]
Padrão Leaf (código LEAF T 100), em technora, com área aberta de 64 % à escala de 100 % e peso de [ ] g/m².
[Opção E · Ninnaji]
Padrão Ninnaji (código NINNAJI C 100), em carbono, com área aberta de 49 % à escala de 100 % e peso de 820 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.
[Opção F · Tartan]
Padrão Tartan (código TARTAN FVC 100), em vidro, volcano e carbono, com área aberta de 21 % à escala de 100 % e peso de 1412 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.
[Opção G · Wien Straw]
Padrão Wien Straw (código WIEN STRAW V 100), em volcano, com área aberta de 48 % à escala de 100 % e peso de 1142 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.
[Opção H · padrão desenhado para a obra]
Padrão exclusivo, desenhado com o projeto, em [fibra ou mescla], com área aberta de [ ] % e peso de [ ] g/m², confirmados pelo fabricante antes da aprovação do material. A classe de reação ao fogo do padrão exclusivo é demonstrada por relatório de classificação próprio.
Fibra ou mescla: [ ]. Escala do padrão: [ ] % (gama de 70 % a 200 %). Medidas de cada painel conforme as peças desenhadas.
Quadro de desempenho exigido. A malha cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Constituição
	grelha multiaxial de fibras, sem tecelagem, com acabamento
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Fibras
	[fibra ou mescla do padrão adotado]
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Espessura
	2,5 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Área aberta à escala de 100 %
	[ ] %, a do padrão adotado no quadro de padrões
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Peso
	[ ] g/m² (± 5 %), o do padrão adotado no quadro de padrões
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Reação ao fogo
	[B-s1,d0, no campo de aplicação do relatório, para a montagem prevista | classe exigida no projeto de segurança contra incêndio | sem exigência]
	EN 13501-1
	Relatório de classificação

	Emissões de compostos orgânicos voláteis
	A+
	EN ISO 16000-9
	Relatório de ensaio

	Emissões de compostos orgânicos voláteis
	conforme
	CDPH 01350
	Relatório de ensaio

	Garantia do fabricante
	10 anos
	—
	Declaração de garantia do fabricante

	Sistema de gestão da qualidade do fabricante
	certificado
	ISO 9001
	Certificado



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Amostras. Amostras do padrão, da fibra e da escala adotados, aprovadas pelo projetista com a iluminação prevista.
Execução. A montagem segue as instruções do fabricante. As suspensões fixam-se à laje ou à estrutura, nunca a tetos falsos existentes. A malha é manuseada sem vincos, tensionada na direção indicada para o padrão e fica alinhada, sem pregas nem zonas soltas. Os módulos de teto que dão acesso a instalações ficam desmontáveis sem dano para a malha.
Ensaios e verificações. Verificação do código do produto, do padrão, da fibra e da escala de todos os painéis, das dimensões, do nivelamento e do alinhamento, da firmeza das suspensões e do tensionamento.
Receção. Receção após a verificação anterior, com a entrega da documentação. Os painéis com danos, vincos permanentes ou tensionamento irregular são substituídos ou retensionados antes da receção.
Garantias. Garantia do fabricante de 10 anos para a malha; as do empreiteiro para os caixilhos, as suspensões e a montagem, nos termos legais.
Documentação. Fichas técnicas dos padrões fornecidos, relatório de classificação de reação ao fogo (EN 13501-1) com o campo de aplicação quando exigido, declaração de correspondência entre o produto fornecido e o ensaiado e instruções de manutenção. Limpeza com água doce e detergente suave, sem álcool, lixívia nem acetona. Para gorduras ou óleos, o procedimento confirma-se com o fabricante.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Arquitetura · Tetos, divisórias e acabamentos interiores.
Critérios de medição. Malha: por área de painel (m²), medida pelas dimensões exteriores do caixilho ou do perímetro tensionado, sem dedução de aberturas do padrão. Divisórias autoportantes e volumes suspensos: em alternativa, por unidade, identificada pelas dimensões.
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Teto em malha técnica multiaxial i-Mesh, ou equivalente, padrão [ ], fibra [ ], escala [ ] %, montagem [ ], incluindo suspensões e acessórios, conforme caderno de encargos
	m²
	[ ]

	[ ]
	Divisória em malha técnica multiaxial i-Mesh, ou equivalente, padrão [ ], fibra [ ], escala [ ] %, em caixilho de [ ], incluindo fixações, conforme caderno de encargos
	m²
	[ ]

	[ ]
	Divisória autoportante ou volume suspenso, [largura × altura] cm, idem
	un.
	[ ]



	Os painéis do mesmo padrão, fibra, escala e montagem agrupam-se numa só linha.



Valores da base de dados archiskin, iguais aos das fichas técnicas i-Mesh. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever.
archiskin.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   A archiskin é representante em Portugal da i-Mesh, em toda a gama
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